float x,y;

}

void setup()

{

pinMode(8,INPUT); pinMode(5,OUTPUT); pinMode(A5,INPUT); Serial.begin(9600);

}

void loop()

(

x= digitalRead(8); y=analogRead(A5); Serial.println(x); Serial.println(y); if((x>0)&&(y<550))

{

digitalWrite(5,HIGH); delay(5000);

}